**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA DI UN BANCO PROVA INDOOR PER LA MISURA DELLE FORZE DI TRAZIONE/REPULSIONE SCAMBIATE TRA VEICOLI FERROVIARI”**

**CIG B109EA9026**

**CUP D43C22001180001**

**ALLEGATO C – DICHIARAZIONE PER VALORI CRITERI TABELLARI**

|  |  |
| --- | --- |
| **CRITERI TABELLARI** | **CARATTERISTICHE DELL’ATTREZZATURA OFFERTA**  Indicare i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura. Per i requisiti che non prevedono misure, confermare la presenza della caratteristica offerta, ove possibile specificando modalità o dettagli dell’attrezzatura che rispondono al requisito.  Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza dei valori dichiarati per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari.  In caso di discrepanze tra quanto dichiarato nel presente documento e quanto dichiarato a sistema farà fede quanto dichiarato nel presente documento e saranno di conseguenza attribuiti i corrispondenti punteggi.  In caso di assenza di una chiara indicazione dell’opzione offerta o di eventuali valori richiesti sarà attribuito il punteggio pari a zero per il criterio corrispondente indicato a sistema. |
| **A.8) Prestazioni in termini di velocità**   1. Velocità di traslazione lungo le direzioni X e Y e rotazione intorno all’asse Z pari o superiore al 20 % del requisito minimo 2. Velocità di traslazione lungo le direzioni X e Y e rotazione intorno all’asse Z fino al 20 % del requisito minimo 3. Requisito minimo (ID 8 tabella requisiti minimi - Velocità telaio mobile 0,20 m/s, 0,5 m/s e 5°/s nelle direzioni longitudinale, trasversale e di rotazione in entrambi i versi.) | **Indicare l’opzione offerta** |
| **A.11) Prestazioni in termini di forza su tre assi**   1. Forze e momenti applicati pari o superiore al 10% del requisito minimo 2. Forze e momenti applicati fino al 10 % del requisito minimo 3. Requisito minimo (ID 4, 5, e 6 tabella requisiti minimi- Forza massima longitudinale - Forza massima laterale - Coppia massima nel piano orizzontale) | **Indicare l’opzione offerta** |
| **B.2) Assistenza post-vendita**   1. Estensione garanzia su banco, sensori ed elettronica a 5 anni e programma di assistenza tecnica SW per 5 anni 2. Estensione garanzia su banco, sensori ed elettronica a 3 anni e programma di assistenza tecnica SW per 1 anno 3. Garanzia su banco, sensori ed elettronica di controllo per 2 anni e programma di assistenza tecnica SW per 1 anno | **Indicare l’opzione offerta** |
| **C.1) Tempi di consegna della fornitura principale**   1. Minore o uguale a 7 mesi solari dalla data stipula 2. Entro 8 mesi solari dalla data stipula 3. Requisito minimo 9 mesi solari dalla data stipula | **Indicare l’opzione offerta** |

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA del legale rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_